<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="POCKETBEAGLEEXP">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PB.P1">
<pin name="VIN"/>
<pin name="AIN6/GPIO87"/>
<pin name="USB1.DRVVBUS"/>
<pin name="GPIO89"/>
<pin name="USB1.VBUS"/>
<pin name="SPI0.CS"/>
<pin name="USB1.VIN"/>
<pin name="SPI0.CLK"/>
<pin name="USB1.D-"/>
<pin name="SPI0.MISO"/>
<pin name="USB1.D+"/>
<pin name="SPI0.MOSI"/>
<pin name="USB1.ID"/>
<pin name="3V3"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GND.16"/>
<pin name="AIN.VREF-"/>
<pin name="AIN.VREF+"/>
<pin name="AIN0(1V8)"/>
<pin name="GPIO20"/>
<pin name="AIN1(1V8)"/>
<pin name="GND.22"/>
<pin name="AIN2(1V8)"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="AIN3(1V8)"/>
<pin name="I2C2.SDA"/>
<pin name="AIN4(1V8)"/>
<pin name="I2C2.SCL"/>
<pin name="PRU0.7"/>
<pin name="UART0.TX"/>
<pin name="PRU0.4"/>
<pin name="UART0.RX"/>
<pin name="PRU0.1"/>
<pin name="GPIO26"/>
<pin name="PRU1.10"/>
<pin name="PWM0A"/>
</symbol>
<symbol name="PB.P2">
<pin name="PWM1A"/>
<pin name="GPIO23"/>
<pin name="UART4.RX"/>
<pin name="UART4.TX"/>
<pin name="I2C1.SCL"/>
<pin name="I2C1.SDA"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="GND.15"/>
<pin name="GPIO65"/>
<pin name="GPIO77"/>
<pin name="GND.21"/>
<pin name="3V3"/>
<pin name="SPI1.MOSI"/>
<pin name="SPI1.MISO"/>
<pin name="SPI1.CLK"/>
<pin name="SPI1.CS"/>
<pin name="GPIO45"/>
<pin name="AIN5(3V3)"/>
<pin name="AIN7(1V8)"/>
<pin name="PRU0.5"/>
<pin name="PRU0.2"/>
<pin name="PRU0.3"/>
<pin name="PRU0.6"/>
<pin name="NRESET"/>
<pin name="GPIO44"/>
<pin name="GPIO46"/>
<pin name="GPIO64"/>
<pin name="GPIO47"/>
<pin name="BAT.TEMP"/>
<pin name="BAT.VIN"/>
<pin name="PWR.BTN"/>
<pin name="GPIO52"/>
<pin name="GPIO60"/>
<pin name="GPIO57"/>
<pin name="GPIO58"/>
<pin name="GPIO59"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="POCKETBEAGLEEXP">
<gates>
<gate name="A" symbol="PB.P1"/>
<gate name="B" symbol="PB.P2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="POCKETBEAGLEEXP">
<connects>
<connect gate="A" pin="3V3" pad="P1.14"/>
<connect gate="A" pin="AIN.VREF+" pad="P1.18"/>
<connect gate="A" pin="AIN.VREF-" pad="P1.17"/>
<connect gate="A" pin="AIN0(1V8)" pad="P1.19"/>
<connect gate="A" pin="AIN1(1V8)" pad="P1.21"/>
<connect gate="A" pin="AIN2(1V8)" pad="P1.23"/>
<connect gate="A" pin="AIN3(1V8)" pad="P1.25"/>
<connect gate="A" pin="AIN4(1V8)" pad="P1.27"/>
<connect gate="A" pin="AIN6/GPIO87" pad="P1.2"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="P1.15"/>
<connect gate="A" pin="GND.16" pad="P1.16"/>
<connect gate="A" pin="GND.22" pad="P1.22"/>
<connect gate="A" pin="GPIO20" pad="P1.20"/>
<connect gate="A" pin="GPIO26" pad="P1.34"/>
<connect gate="A" pin="GPIO89" pad="P1.4"/>
<connect gate="A" pin="I2C2.SCL" pad="P1.28"/>
<connect gate="A" pin="I2C2.SDA" pad="P1.26"/>
<connect gate="A" pin="PRU0.1" pad="P1.33"/>
<connect gate="A" pin="PRU0.4" pad="P1.31"/>
<connect gate="A" pin="PRU0.7" pad="P1.29"/>
<connect gate="A" pin="PRU1.10" pad="P1.35"/>
<connect gate="A" pin="PWM0A" pad="P1.36"/>
<connect gate="A" pin="SPI0.CLK" pad="P1.8"/>
<connect gate="A" pin="SPI0.CS" pad="P1.6"/>
<connect gate="A" pin="SPI0.MISO" pad="P1.10"/>
<connect gate="A" pin="SPI0.MOSI" pad="P1.12"/>
<connect gate="A" pin="UART0.RX" pad="P1.32"/>
<connect gate="A" pin="UART0.TX" pad="P1.30"/>
<connect gate="A" pin="USB1.D+" pad="P1.11"/>
<connect gate="A" pin="USB1.D-" pad="P1.9"/>
<connect gate="A" pin="USB1.DRVVBUS" pad="P1.3"/>
<connect gate="A" pin="USB1.ID" pad="P1.13"/>
<connect gate="A" pin="USB1.VBUS" pad="P1.5"/>
<connect gate="A" pin="USB1.VIN" pad="P1.7"/>
<connect gate="A" pin="VIN" pad="P1.1"/>
<connect gate="A" pin="VOUT" pad="P1.24"/>
<connect gate="B" pin="3V3" pad="P2.23"/>
<connect gate="B" pin="AIN5(3V3)" pad="P2.35"/>
<connect gate="B" pin="AIN7(1V8)" pad="P2.36"/>
<connect gate="B" pin="BAT.TEMP" pad="P2.16"/>
<connect gate="B" pin="BAT.VIN" pad="P2.14"/>
<connect gate="B" pin="GND.15" pad="P2.15"/>
<connect gate="B" pin="GND.21" pad="P2.21"/>
<connect gate="B" pin="GPIO23" pad="P2.3"/>
<connect gate="B" pin="GPIO44" pad="P2.24"/>
<connect gate="B" pin="GPIO45" pad="P2.33"/>
<connect gate="B" pin="GPIO46" pad="P2.22"/>
<connect gate="B" pin="GPIO47" pad="P2.18"/>
<connect gate="B" pin="GPIO52" pad="P2.10"/>
<connect gate="B" pin="GPIO57" pad="P2.6"/>
<connect gate="B" pin="GPIO58" pad="P2.4"/>
<connect gate="B" pin="GPIO59" pad="P2.2"/>
<connect gate="B" pin="GPIO60" pad="P2.8"/>
<connect gate="B" pin="GPIO64" pad="P2.20"/>
<connect gate="B" pin="GPIO65" pad="P2.17"/>
<connect gate="B" pin="GPIO77" pad="P2.19"/>
<connect gate="B" pin="I2C1.SCL" pad="P2.9"/>
<connect gate="B" pin="I2C1.SDA" pad="P2.11"/>
<connect gate="B" pin="NRESET" pad="P2.26"/>
<connect gate="B" pin="PRU0.2" pad="P2.32"/>
<connect gate="B" pin="PRU0.3" pad="P2.30"/>
<connect gate="B" pin="PRU0.5" pad="P2.34"/>
<connect gate="B" pin="PRU0.6" pad="P2.28"/>
<connect gate="B" pin="PWM1A" pad="P2.1"/>
<connect gate="B" pin="PWR.BTN" pad="P2.12"/>
<connect gate="B" pin="SPI1.CLK" pad="P2.29"/>
<connect gate="B" pin="SPI1.CS" pad="P2.31"/>
<connect gate="B" pin="SPI1.MISO" pad="P2.27"/>
<connect gate="B" pin="SPI1.MOSI" pad="P2.25"/>
<connect gate="B" pin="UART4.RX" pad="P2.5"/>
<connect gate="B" pin="UART4.TX" pad="P2.7"/>
<connect gate="B" pin="VOUT" pad="P2.13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
