Я новичок в Linux. Пользуюсь им только первую неделю. Debian x64 stable v 6.0.5 Gnome
Специалисты из Ростелекома, которые провели интернет ко мне домой говорят, что консультируют только по windows.  С Linux разбирайтесь сами :(
Поэтому я создал подключение самостоятельно.

Мне провели интернет по технологии GPON. Т.е.  Был предоставлен тонкий оптический кабелёк и коробочка с лампочками. На коробочке написано  Alcatel-Lucent.
Мною создано DSL-соединение, где я ввёл логин и пароль.

Этого хватает, чтобы я играл в ТанкиОнлайн, но...

По какой-то причине все три барузера не хотят заливать информацию на файлообменники.
youtube.com открывается, однако не показывает свои фильмы.
К тому же не открываются некоторые сайты:
 facebook.co m
форумы доступны только для чтения. т. е. Нельзя регистрироваться и создавать темы.
На почтовых сайтах нельзя отправлять письма. Можно лишь читать их
Подскажите пожалуйста куда тыкать, чтобы всё было нормально.
************************************************
Chrome http://forum.tankionline.com/jforum.page
Данные не получены

Невозможно загрузить веб-страницу, так как не поступили данные от сервера.

Вот несколько советов и рекомендаций:
�	Обновите  эту страницу позже.

Ошибка 324 (net::ERR_EMPTY_RESPONSE): Сервер разорвал соединение, не отправив данные.

Проблема при загрузке страницы iseweasel
Время ожидания соединения истекло
Время ожидания ответа от сервера hostingkartinok.com истекло.
    *   Возможно, сайт временно недоступен или перегружен запросами. Подождите некоторое время и попробуйте снова.
    *   Если вы не можете загрузить ни одну страницу – проверьте настройки соединения с Интернетом.
    *   Если ваш компьютер или сеть защищены межсетевым экраном или прокси-сервером – убедитесь, что Iceweasel разрешён выход в Интернет.
   
      попробовать снова (кнопка)

Epiphany
unable to load page
 Problem occured while loading the URL http://imglink.ru/process.php
Connection terminated unexpectedly
Try again (кнопка)
*********************************************************************

Параметры DSL соединения
Вкладка «Проводные»
M AC-адрес: пустое поле
 MTU: автоматически
Вкладка «Параметры Ipv4»
Профиль: автоматически (PPPoE)

Вкладка «DSL»
тут только мой логин и пароль.
Вкладка «Параметры PPP»
 Группа « Аутентификация»

Разрешённые методы : EAP, PAP, CHAP, MSCHAPv2, MSCHAP
 Кнопок а «настроить методы» открывает подменю с 5ю галочками для перечисленных методов.

Группа «Сжатие»

�	 использовать шифрование MPPE
�	 требовать 128 битное шифрование
�	 использовать MPPE с состояниями
 + Разрешить сжатие BSD
 - Разрешить сжатие Deflate
 + Использовать сжатие заголовков TCP

Группа «Эхо пакеты»
+Посылать эхо-пакеты PPP